可以通过用多种方式来实现远程接入企业内部网。通常，部门和远程办公通过专用租线来接入一直处于开启状态的局域网。这里使用租线是因为分公司和总部间的数据传输的要求远高于远程工作者，这使得物质上的花费尽可能的低。

相反，远程工作者通常使用拨号技术，要么是调制解调器、要么是数字网络连接。然而，由于企业网通常伴随着大量的大文件传输，所以往往会选择数字网络连接。远程工作者同样能够选择通过当地互联网供应商将数字网络接入他们的家中或者工作室并将网络再接入公司内部网。这些方式通过代替了本地拨打长途的资费从而降低了花费。